<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="95.24" x2="0" y2="8.89" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="8.89" x2="0.635" y2="8.89" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.635" y1="8.89" x2="0.635" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.635" y1="1.27" x2="1.905" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.905" y1="0" x2="56.515" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="56.515" y1="0" x2="57.785" y2="1.27" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="57.785" y1="1.27" x2="57.785" y2="8.89" width="0" layer="20"/>
<wire x1="59.69" y1="0" x2="59.741" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="57.785" y1="8.89" x2="58.42" y2="8.89" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="8.89" x2="58.42" y2="95.25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="95.25" x2="0" y2="95.24" width="0" layer="20"/>
<text>1</text>
<text>22</text>
<text>A</text>
<text>Z</text>
<text>RCEU2210 - C64 Development Board v1.0
http://retro-commodore.eu 2018-2020</text>
</plain>
<libraries>
<library name="C64CartridgeEdgeConnector">
<description>C64 Cartridge/Expansion edge connector</description>
<packages>
<package name="0RB_COMMODORE_MA100-22-2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X22">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="C64CartridgeEdgeConnector" package="0RB_COMMODORE_MA100-22-2" value="0RB_COMMODORE_EXPANSION_PORT_C64"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X22" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="2X22" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="2X22" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="pinhead" package="2X22" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="pinhead" package="2X22" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="pinhead" package="2X22" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP9" library="pinhead" package="2X22" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP10" library="pinhead" package="2X22" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP11" library="pinhead" package="2X22" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP12" library="pinhead" package="2X22" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP7" library="pinhead" package="2X22" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="IC1" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="Z"/>
<contactref element="JP1" pad="44"/>
<contactref element="JP1" pad="43"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="JP1" pad="27"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="JP1" pad="29"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="JP1" pad="31"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="JP1" pad="33"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="JP1" pad="35"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="JP1" pad="37"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="JP1" pad="39"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="JP1" pad="41"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="IC1" pad="Y"/>
<contactref element="JP1" pad="42"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="IC1" pad="X"/>
<contactref element="JP1" pad="40"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="IC1" pad="W"/>
<contactref element="JP1" pad="38"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="IC1" pad="V"/>
<contactref element="JP1" pad="36"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="IC1" pad="U"/>
<contactref element="JP1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="IC1" pad="T"/>
<contactref element="JP1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="IC1" pad="S"/>
<contactref element="JP1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="IC1" pad="R"/>
<contactref element="JP1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="A8">
<contactref element="IC1" pad="P"/>
<contactref element="JP1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="A9">
<contactref element="IC1" pad="N"/>
<contactref element="JP1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="A10">
<contactref element="IC1" pad="M"/>
<contactref element="JP1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="A11">
<contactref element="IC1" pad="L"/>
<contactref element="JP1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="A12">
<contactref element="IC1" pad="K"/>
<contactref element="JP1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="A13">
<contactref element="IC1" pad="J"/>
<contactref element="JP1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="A14">
<contactref element="IC1" pad="H"/>
<contactref element="JP1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="A15">
<contactref element="IC1" pad="F"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="!IRQ">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="DMA">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="JP1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="BA">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="JP1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="!ROML">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="JP1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="!NMI">
<contactref element="IC1" pad="D"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="DOTCLK">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="B"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="R!W">
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!IO1">
<contactref element="JP1" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="!IO2">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="!EXROM">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="!GAME">
<contactref element="JP1" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PHI2">
<contactref element="IC1" pad="E"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="!RES">
<contactref element="IC1" pad="C"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
