<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="13.97" x2="37.77" y2="13.97" width="0" layer="20"/>
<wire x1="37.77" y1="13.97" x2="37.77" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="37.77" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="13.97" width="0" layer="20"/>
<text>RCEU505 Joystick Tester v1.0</text>
<text>Copyright (C) 2018
http://retro-commodore.eu</text>
<text>Fire</text>
<text>Serial: </text>
</plain>
<libraries>
<library name="sn2032">
<description>&lt;b&gt;SN2032: holder for coin-type lithium 3V battery CR2032&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;p&gt;Grid 20mm.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Doublecheck before using!&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</description>
<packages>
<package name="SN2032">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
<package name="0207/12">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 12 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-subd">
<description>&lt;b&gt;SUB-D Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Harting&lt;br&gt;
NorComp&lt;br&gt;
&lt;p&gt;
PREFIX :&lt;br&gt;
H = High density&lt;br&gt;
F = Female&lt;br&gt;
M = Male&lt;p&gt;
NUMBER: Number of pins&lt;p&gt;
SUFFIX :&lt;br&gt;
H = Horizontal&lt;br&gt;
V = Vertical &lt;br&gt;
P = Shield pin on housing&lt;br&gt;
B = No mounting holes&lt;br&gt;
S = Pins individually placeable (Single)&lt;br&gt;
D = Direct mounting &lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="M09D">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CR2032" library="sn2032" package="SN2032" value="3v">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DOWN" library="adafruit" package="LED5MM" value="RED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FIRE" library="adafruit" package="LED5MM" value="BLUE">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LEFT" library="adafruit" package="LED5MM" value="RED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="0207/12" value="47">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit" package="0207/12" value="47">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="adafruit" package="0207/12" value="47">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="0207/12" value="47">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="0207/12" value="47">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RIGHT" library="adafruit" package="LED5MM" value="RED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="UP" library="adafruit" package="LED5MM" value="RED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="9PSUBM" library="con-subd" package="M09D" value="Male">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="FIRE" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LEFT" pad="K"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="RIGHT" pad="K"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="UP" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="DOWN" pad="K"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="CR2032" pad="-"/>
<contactref element="9PSUBM" pad="8"/>
</signal>
<signal name="DOWN">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="9PSUBM" pad="2"/>
</signal>
<signal name="UP">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="9PSUBM" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3V">
<contactref element="RIGHT" pad="A"/>
<contactref element="CR2032" pad="+"/>
<contactref element="FIRE" pad="A"/>
<contactref element="UP" pad="A"/>
<contactref element="DOWN" pad="A"/>
<contactref element="LEFT" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="9PSUBM" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="9PSUBM" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="9PSUBM" pad="4"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
