<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="3.81" y1="11.43" x2="56.82" y2="11.43" width="0" layer="20"/>
<wire x1="56.82" y1="11.43" x2="56.82" y2="30.47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="56.82" y1="30.47" x2="3.81" y2="30.47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.81" y1="30.47" x2="3.81" y2="11.43" width="0" layer="20"/>
<text>Copyright (c) 2019 
http://retro-commodore.eu</text>
<text>Amiga 4 player adapter v1.0
http://retro-commodore.eu</text>
<text>Short = 
Enable 5v
to Joy 3</text>
<text>Short = 
Enable 5v
to Joy 4</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-subd">
<description>&lt;b&gt;SUB-D Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Harting&lt;br&gt;
NorComp&lt;br&gt;
&lt;p&gt;
PREFIX :&lt;br&gt;
H = High density&lt;br&gt;
F = Female&lt;br&gt;
M = Male&lt;p&gt;
NUMBER: Number of pins&lt;p&gt;
SUFFIX :&lt;br&gt;
H = Horizontal&lt;br&gt;
V = Vertical &lt;br&gt;
P = Shield pin on housing&lt;br&gt;
B = No mounting holes&lt;br&gt;
S = Pins individually placeable (Single)&lt;br&gt;
D = Direct mounting &lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="M09D">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="M25D">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JOY3" library="con-subd" package="M09D" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JOY4" library="con-subd" package="M09D" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3VCC" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="61"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J4VCC" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="61"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-subd" package="M25D" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="J3_UP">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="JOY3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="J3_DOWN">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="JOY3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="J3_LEFT">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="JOY3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="J3_RIGHT">
<contactref element="JOY3" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="J3_FIRE">
<contactref element="JOY3" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="J4_UP">
<contactref element="JOY4" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="J4_DOWN">
<contactref element="JOY4" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="J4_LEFT">
<contactref element="JOY4" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="J4_RIGHT">
<contactref element="X1" pad="9"/>
<contactref element="JOY4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="J4_FIRE">
<contactref element="JOY4" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="18"/>
<contactref element="JOY4" pad="8"/>
<contactref element="X1" pad="19"/>
<contactref element="JOY3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="X1" pad="14"/>
<contactref element="J4VCC" pad="2"/>
<contactref element="J3VCC" pad="2"/>
</signal>
<signal name="J4_VCC">
<contactref element="J4VCC" pad="1"/>
<contactref element="JOY4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="J3_VCC">
<contactref element="JOY3" pad="7"/>
<contactref element="J3VCC" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
